naciskamy prawy przycisk myszy na : STMicroVCP.inf
wciskamy ZAINSTALUJ
podłączamy urzadzenie do wolnego portu USB
odpalamy soft MACprog.exe
wybieramy Options / Port...
wybieramy STMicroelectronics Virtual Com Port (COM...)
wciskamy OPEN

podłączamy programator pod procesor/sterownik który chcemy odczytać
wg. mac-prog_PINOUT.jpg (opis wyprowadzeń z programatora)

-------------------------

FIRMWARE UPDATE
wybieramy : OPTIONS / FIRMWARE UPDATE ...
wskazujemy plik z rozszezeniem *.fwu
w celu przeprowadzenia UPDATE - wciskamy Otwórz
w nastepnym okienku naciskamy Start i czekamy
po zakonczeniu flashowania przycisk START zmieni się w CLOSE
naciskamy CLOSE
zamykamy soft
odłączamy urzadzenie

podłączamy ponownie i odpalamy soft

===============================================


===============================================
opis podlaczen pod sterowniki można zaczerpnąć tu:
http://smok.com.pl/upload/oferta/57/files/setup.exe
po zainstalowaniu SETUP
dokumantacja znajduje sie w C:\Program Files\MultiProg\Doc

UWAGA !!! 
KOLORY NA OBRAZKACH W WYNALAZKU SMOKA
NIE POKRYWAJA SIĘ Z KOLORAMI KABLI W PROGRAMATORZE Mac-Prog

