1.Podniesc do gory piny 60 i 62.
2.polczyc podniesione piny 60 i 62 przewodem do czerwonego punktu jak na rysunku pic1.jpg
   oraz do czerwonego przewodu programatora
3.Podlutowac czarny przewod jak na rysunku pic1.jpg.
4.podlutowac przewody zolty , SZARY , niebieski  jak na rys pic2.jpg
5.Podlaczyc zewnetrzne zasilanie 12V do Sterownika AirBag jak na rysunku pi3.jpg

Czerwony przewod jest to +5V wychodzacy z programatora na czerwony przewod. Jest on podawany w kilka
punktow modulu AirBag i wszedzie tam gdzie jest czerwony przewod jest to ten sam przewod.

Jedynie na rysunku pic3.jpg jest podane zewnetrzrne zasilanie 12V i nie laczyc go z +5V programatora!!!!!